**ANEXO III**

Declaração de Ciência e Concordância dos Critérios e Condições do Programa Trator, Implementos e Equipamentos Solidários – PTS/PR e de Previsão dos Modelos de Trator, COLHEDORA ou pulverizador que se dispõe a comercializar AOS AGRICULTORES FAMILIARES PARANAENSES.

*(Nome completo)*, na qualidade de representante legal da Empresa Fabricante ou Concessionária *(nome da Pessoa Jurídica)*, interessada em participar do procedimento de credenciamento estabelecido no Edital de Chamamento Público nº 9/2025, declaro, sob as penas da lei, que proponho a comercialização de Tratores, Colhedoras e Pulverizadores Agrícolas aos agricultores familiares paranaenses que se enquadram às normas do PTS/PR, conforme segue:

1. **Colhedora Agrícola para grãos, cabinada**, plataforma de corte flexível, largura mínima de 16 a 20 pés equivalente a 4,8 a 6 metros, potência mínima do motor de 175 CV, movida a diesel ou biodiesel e tanque de combustível de no mínimo 270 litros, transmissão hidrostática com mínimo 03 (três) marchas à frente e 01 (uma) à ré, largura de cilindro de 1.270mm, sem reversor, admitindo-se com reversor, mínimo de 5 sacas palhas, tanque graneleiro capacidade mínima de 4.800/litros, sem separador, peneira tipo fixa, área de limpeza mínima de 3,5 m², 04 rodas, rodado traseiro com pneus novos medindo no mínimo 12,4x24R2 ou 12,5x18R1, com no mínimo 08 lonas e rodado dianteiro com pneus novos medindo no mínimo 28,1X26R1, com no mínimo 06 lonas, fabricada no Brasil, com 24 meses de garantia, cinto de segurança e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 996.562,58 (novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos);
2. **Trator agrícola, de pneus, 4 rodas, com potência mínima do motor de 55 CV**, movido a diesel ou biodiesel, fabricado no Brasil, com 24 meses de garantia, tração mínima 4x4, barra de tração oscilante, levantador hidráulico com terceiro ponto de engate, capacidade mínima de levante a 610 mm de engate de 1500 Kgf, tomada de potência independente com rotação mínima de 540 rpm, mínimo de uma válvula de controle remoto, cinto de segurança**, arco de segurança tipo “Santo Antônio”** fixado ao chassi do trator com a cobertura do tipo “toldo”, conjunto de suporte e pesos dianteiros com mínimo de 200 Kg, pesos nas rodas traseiras com no mínimo 200 Kg, transmissão mínima de 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré, rodado traseiro com pneus novos medindo no mínimo de 14,9 x 24, com no mínimo 8 lonas e rodado dianteiro com pneus novos medindo no mínimo 8,0 x 18, com no mínimo 6 lonas e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 147.314,45 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e catorze reais e quarenta e cinco centavos);
3. **Trator agrícola, de pneus, 4 rodas, com potência mínima do motor de 55 CV**, movido a diesel ou biodiesel, fabricado no Brasil, com 24 meses de garantia, tração mínima 4x4, barra de tração oscilante, levantador hidráulico com terceiro ponto de engate, capacidade mínima de levante a 610 mm de engate de 1500 Kgf, tomada de potência independente com rotação mínima de 540 rpm, mínimo de uma válvula de controle remoto, cinto de segurança, **com cabine de fábrica,** fechada de acordo com as normas de segurança para tombamento e níveis de ruído (NR-15), sistema de ar condicionado, sistema de aquecimento, filtro de carvão ativado, filtro anti-pólen, limpador de para-brisas dianteiros, retrovisores externo e interno com regulagem, faróis auxiliares traseiros, assento com prolongador, tomada de 12 Volts conjunto de suporte e pesos dianteiros com mínimo de 200 Kg, pesos nas rodas traseiras com no mínimo 200 Kg, transmissão mínima de 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré, rodado traseiro com pneus novos medindo no mínimo 14,9 x 24, com no mínimo 8 lonas e rodado dianteiro com pneus novos medindo no mínimo de 8,0 x 18, com no mínimo 6 lonas e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 206.245,85 (duzentos e seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
4. **Trator agrícola estreito, de pneus, 4 rodas, com potência mínima do motor de 55 CV,** movido a diesel ou biodiesel, fabricado no Brasil, com 24 meses de garantia, tração mínima 4x4, barra de tração oscilante, levantador hidráulico com terceiro ponto de engate, capacidade mínima de levante a 610 mm de engate de 1500 Kgf, tomada de potência independente com rotação mínima de 540 rpm, mínimo de uma válvula de controle remoto, cinto de segurança, **arco de segurança tipo “Santo Antônio”** fixado ao chassi do trator, conjunto de suporte e pesos dianteiros com mínimo de 200 Kg, pesos nas rodas traseiras com no mínimo 200 Kg, transmissão mínima de 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré, rodado traseiro com pneus novos medindo no mínimo de 14,9 x 24, com no mínimo 8 lonas e rodado dianteiro com pneus novos medindo no mínimo de 7,0 x 18, com no mínimo 06 lonas e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 152.814,34 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e catorze reais e trinta e quatro centavos);
5. **Trator agrícola, de pneus, 4 rodas com potência mínima do motor de 75 CV,** movido a diesel ou biodiesel, fabricado no Brasil, com 24 meses de garantia, tração mínima 4x4, barra de tração oscilante, levantador hidráulico com terceiro ponto de engate, capacidade mínima de levante a 610 mm de engate de 1500 Kgf, tomada de potência independente com rotação mínima de 540 rpm, mínimo de uma válvula de controle remoto, cinto de segurança, **arco de segurança tipo “Santo Antônio”** fixado ao chassi do trator e cobertura do tipo “toldo”, conjunto de suporte e pesos dianteiros com mínimo de 200 Kg, pesos nas rodas traseiras com no mínimo 200 Kg, transmissão mínima de 9 (nove) marchas à frente e 3 (três) à ré, rodado traseiro com pneus novos medindo no mínimo de 18,4 x 30, com no mínimo 8 lonas e rodado dianteiro com pneus novos medindo no mínimo de 12,24 x 24, com no mínimo 06 lonas e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 195.650,00 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais);
6. **Trator agrícola com cabine de fábrica, de pneus, 4 rodas com potência mínima do motor de 75 CV**, movido a diesel ou biodiesel, fabricado no Brasil, com 24 meses de garantia, tração mínima 4x4, barra de tração oscilante, levantador hidráulico com terceiro ponto de engate, capacidade mínima de levante a 610 mm de engate de 1500 Kgf, tomada de potência independente com rotação mínima de 540 rpm, mínimo de uma válvula de controle remoto, cinto de segurança, **com cabine de fábrica**, fechada de acordo com as normas de segurança para tombamento e níveis de ruído (NR-15), sistema de ar condicionado, sistema de aquecimento, filtro de carvão ativado, filtro anti-pólen, limpador de para-brisas dianteiros, retrovisores externo e interno com regulagem, faróis auxiliares traseiros, assento com prolongador, tomada de 12 Volts, conjunto de suporte e pesos dianteiros com mínimo de 200 Kg, pesos nas rodas traseiras com no mínimo 200 Kg, transmissão mínima de 9 (nove) marchas à frente e 3 (três) à ré, rodado traseiro com pneus novos medindo no mínimo 18,4 x 30, com no mínimo 8 lonas e rodado dianteiro com pneus novos medindo no mínimo 12,24 x 24, com no mínimo 6 lonas sendo o fornecedor responsável pela garantia integral do trator e cabine e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 232.414,00 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e catorze reais);
7. **Pulverizador Agrícola 400 litros** com tanque de calda com capacidade mínima de 400 l, agitador, **acionamento mecânico em X**, manômetro, **barra até 12 (doze) metros**, comando de pulverização de 2 (duas) vias e independentes para cada barra, filtros de linha, conjunto de bicos tipo cone para aplicação de fungicidas e inseticidas e conjunto de bicos para aplicação de herbicidas, gota média, tipo leque. Com abastecedor e incorporador, lava-frascos para a tríplice lavagem, reservatório de água para lavar as mãos e correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 20.113,27 (vinte mil, centro e treze reais e vinte e sete centavos);
8. **Pulverizador Agrícola – 600 litros até 700 litros** com tanque de calda com capacidade mínima de 600 litros até 700 litros, agitador, **acionamento mecânico,** manômetro, **barra de até 14 (quatorze) metros**, comando de pulverização de 2 (duas) vias e independentes para cada barra, filtros de linha, conjunto de bicos tipo cone para aplicação de fungicidas e inseticidas e conjunto de bicos para aplicação de herbicidas, gota média, tipo leque. Com abastecedor e incorporador, lava-frascos para a tríplice lavagem, reservatório de água para lavar as mãos e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 23.865,37 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos);
9. **Pulverizador Agrícola – 600 litros até 700 litros** com tanque de calda com capacidade mínima de 600 litros até 700 litros, agitador, **acionamento hidráulico** e ao 3o ponto, manômetro, **barra de até 16 (dezesseis) metros**, comando de pulverização de 2 (duas) vias e independentes para cada barra, filtros de linha, conjunto de bicos tipo cone para aplicação de fungicidas e inseticidas e conjunto de bicos para aplicação de herbicidas, gota média, tipo leque. Com abastecedor e incorporador, lava-frascos para a tríplice lavagem, reservatório de água para lavar as mãos e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 43.270,00 (quarenta e três mil, duzentos e setenta reais);
10. **Pulverizador Agrícola – 800 litros até 900** litros com tanque de calda com capacidade mínima de 800 litros até 900 litros, agitador, **acionamento mecânico**, manômetro, **barra de até 16 (dezesseis) metros**, comando de pulverização de 2 (duas) vias e independentes para cada barra, filtros de linha, conjunto de bicos tipo cone para aplicação de fungicidas e inseticidas e conjunto de bicos para aplicação de herbicidas, gota média, tipo leque. Com abastecedor e incorporador, lava-frascos para a tríplice lavagem, reservatório de água para lavar as mãos e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 34.016,18 (trinta e quatro mil e dezesseis reais e dezoito centavos);
11. **Pulverizador Agrícola – 800 litros até 900 litros** com tanque de calda com capacidade mínima de 800 litros até 900 litros, agitador, acionamento hidráulico, manômetro, até 16 (dezesseis) metros, **acionamento hidráulico** e ao 3o ponto, comando de pulverização de 2 (duas) vias e independentes para cada barra, filtros de linha, conjunto de bicos tipo cone para aplicação de fungicidas e inseticidas e conjunto de bicos para aplicação de herbicidas, gota média, tipo leque. Com abastecedor e incorporador, lava-frascos para a tríplice lavagem, reservatório de água para lavar as mãos e modelo correspondente ao ano da concretização da operação de financiamento. Preço máximo - R$ 49.352,85 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos);

A empresa declara que pretende dispor à venda aos agricultores familiares elegíveis ao Programa Trator, Implementos e Equipamentos Solidários o(s) trator(es), colhedora e pulverizador(es) supra especificado(s), identificado(s) pelo(s) item nº(s) xxxxxxx com Código FINAME conforme quadro abaixo. A descrição completa dos produtos, pode ser consultada no seguinte site: www.xxxx.com.br (incluir link que contenha as especificações técnicas dos produtos)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código FINAME | Código Mais Alimentos | CNPJ FINAME | Marca | Modelo |
| 1. Colhedora | 999999 |  | 99.999.999/9999-99 | Marca1 | A78LG |
| 2. Trator 55 CV Santo Antônio |  |  |  |  |  |
| 3. Trator 55 CV cabine |  |  |  |  |  |
| 4. Trator 55 CV estreito |  |  |  |  |  |
| 5. Trator 75 CV Santo Antônio |  |  |  |  |  |
| 6. Trator 75 CV cabine |  |  |  |  |  |
| 7. Pulverizador 400 litros |  |  |  |  |  |
| 8. Pulverizador 600-700 litros mecânico |  |  |  |  |  |
| 9. Pulverizador 600-700 litros hidráulico |  |  |  |  |  |
| 10. Pulverizador 800-900 litros mecânico |  |  |  |  |  |
| 11. Pulverizador 800-900 litros hidráulico |  |  |  |  |  |

\* Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

O representante legal, por este instrumento, também declara que conhece e aceita os critérios e as condições do Programa Trator, Implementos e Equipamentos Solidários, as normas do presente Edital, seus anexos e da legislação indicada no preâmbulo do Edital de Chamamento Público nº 9/2025.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

(*Local, data e assinatura)*